Induktiver Sicherheitssensor; Betriebsspannung 19,2...30 DC V; M12 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Produktbezeichnung	Induktiver Sicherheitssensor
Betriebsspannung DC	19,2...30 V
Spannungsart	DC
Ausgangsfunktion	Taktsignal
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Freigabezone	10...15 mm
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	PPE; Zinkdruckguss
Anzeige	Betrieb: 1 x LED grün; Signal: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	GM504S