Induktiver Sensor; Schaltabstand 30...120 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 90...250 AC V; 2-Leiter; 2 m PVC-Kabel; 2 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	90...250 V
Spannungsart	AC
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	63 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	2 m PVC-Kabel
Werkstoffe	Gehäuse: PBT; Abschlussdeckel: Aluminium
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-20...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	I22001