Ringsensor; Betriebsspannung 10...35 DC V; 3-Leiter; PNP; M12 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Ringsensor
Betriebsspannung DC	10...35 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (wählbar)
Innendurchmesser	20.1 mm
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: PA; Ring: POM
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	I7R211