Induktiver Sensor; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...55 DC V; 2-Leiter; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...55 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (wählbar)
Gehäuselänge	92 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm
Werkstoffe	PBT; LED-Fenster: PC
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IA5122