Induktiver Sensor; Schaltabstand 50 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 20...250 AC/DC V; 2-Leiter; 2 m PVC-Kabel; 2 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	20...250 V
Betriebsspannung DC	20...250 V
Spannungsart	AC/DC
Ausgangsfunktion	Öffner
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	2 m PVC-Kabel
Werkstoffe	PPE modifiziert
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	ID0015