Induktiver Sensor; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; 2 m PVC-Kabel; 2 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	35 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	2 m PVC-Kabel
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IE5072