Induktiver Sensor; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; M12 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	50 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IE5090