Induktiver Sensor; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 2-Leiter; 3-Leiter; PNP/NPN; M8 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Öffner
Gehäuselänge	40 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	M8 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4401 (Edelstahl / 316); aktive Fläche: LCP orange; LED-Fenster: PPSU; Befestigungsmuttern: 1.4401 (Edelstahl / 316)
Anzeige	Schaltzustand: 4 LED gelb
Umgebungstemperatur	0...60 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IE5350