Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; M8 Steckverbindung; Erhöhter Schaltabstand
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Öffner
Gehäuselänge	50 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M8 Steckverbindung
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PPSU; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 4 LED gelb
Umgebungstemperatur	-10...50 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IE5358