Induktiver Sensor; Schaltabstand 3 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; 2,5 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; 2,5 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	35 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	2,5 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Edelstahl; aktive Fläche: PBT
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED rot
Umgebungstemperatur	0...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IE5377