Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; NPN; 0,215 m PVC-Kabel; MOLEX Steckverbindung; 0,215 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Öffner
Gehäuselänge	35 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	0,215 m PVC-Kabel; MOLEX Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: PBT TPE-E; Befestigungsmuttern: Kunststoff
Anzeige	Schaltzustand: 4 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IE5414