Induktiver Sensor; Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP/NPN; M8 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	30 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	M8 Steckverbindung
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeige	Schaltzustand: 4 x 90° LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IES224