Induktiver Sensor; Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 2-Leiter; 2 m PUR-Kabel; 2 m; PUR; Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	27.5 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	2 m PUR-Kabel
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IES247