Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 20...250 AC V; 2-Leiter; 2 m PVC-Kabel; 2 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	20...250 V
Spannungsart	AC
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	71.5 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	2 m PVC-Kabel
Werkstoffe	PBT
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED rot
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IF0305