Induktiver Sensor; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP/NPN;  (parametrierbar); M12 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (parametrierbar)
Gehäuselänge	60 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 4 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IFC277