Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; 2 m PUR-Kabel; 2 m; PUR; halogenfrei; Schleppketteneignung; Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Einsatz im Schweißbereich
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	40 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	2 m PUR-Kabel
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing antihaftbeschichtet
Anzeige	Schaltzustand: LED gelb; Betrieb: LED grün
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IFR212