Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; NPN; 2 m PUR-Kabel; 2 m; PUR; Erhöhter Schaltabstand; Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	40 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	2 m PUR-Kabel
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IFS258