Induktiver Sensor; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 20...250 AC/DC V; 2-Leiter; 10 m PVC-Kabel; 10 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	20...250 V
Betriebsspannung DC	20...250 V
Spannungsart	AC/DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	80 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	10 m PVC-Kabel
Werkstoffe	Edelstahl; PBT
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IG0369