Induktiver Sensor; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; M12 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	75 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PBT weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeige	Schaltzustand: 4 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IG5813