Induktiver Sensor; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...35 DC V; 3-Leiter; PNP; 5 m Silikon-Kabel; 5 m; Silikon; Anwendungen im Hochtemperaturbereich
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...35 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	77 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	5 m Silikon-Kabel
Werkstoffe	Gewindehülse: Edelstahl; aktive Fläche: LCP
Umgebungstemperatur	0...180 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IG6119