Induktiver Sensor; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 2-Leiter; 3-Leiter; PNP/NPN; 6 m PUR-Kabel; 6 m; PUR; Erhöhter Schaltabstand; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	81 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	6 m PUR-Kabel
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl; aktive Fläche: LCP; Befestigungsmuttern: Messing
Anzeige	Schaltzustand: 4 x 90° LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IGM202