Induktiver Sensor; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; NPN; M12 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Öffner
Gehäuselänge	60 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 4 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IGS241