Induktiver Sensor; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; NPN; M12 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse; Einsatz im Hygienebereich / Regelmäßige Reinigungsprozesse
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	70 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeige	Schaltzustand: 4 x 90° LED gelb
Umgebungstemperatur	0...100 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IGT248