Induktiver Sensor; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 20...250 AC/DC V; 2-Leiter; M18 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	20...250 V
Betriebsspannung DC	20...250 V
Spannungsart	AC/DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	96 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M18 Steckverbindung
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT farblos
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	II0282