Induktiver Sensor; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP/NPN;  (parametrierbar); M12 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (wählbar)
Gehäuselänge	65 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 4 x LED gelb; SIO-Mode: ; Endstufe bestromt: LED gelb leuchtet; IO-Link Mode: ; Target im Messbereich: LED gelb leuchtet
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	II5973