Induktiver Sensor; Betriebsspannung 15...30 DC V; 3-Leiter; PNP/NPN;  (parametrierbar); M12 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	15...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (parametrierbar); analog
Gehäuselänge	65 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeige	Target im Messbereich: 4 x LED gelb leuchtet; Target außerhalb Messbereich: 4 x LED gelb blinkt
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	II6913