Induktiver Sensor; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 2-Leiter; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; 0,3 m; PVC; Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Einsatz im Schweißbereich
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	40 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; Kabelstopfen: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED grün; Einstellhilfe: 1 x LED rot
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IIR203