Induktiver Sensor; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; M12 Steckverbindung; Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest; Material Handling; Kühlhaus / Schockfrosten; Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	60 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	M12 Steckverbindung
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeige	Schaltzustand: 4 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-40...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IIS283