Induktiver Sensor; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (wählbar)
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm
Werkstoffe	PPE
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IM5019