Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; 10 m PVC-Kabel; 10 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	10 m PVC-Kabel
Werkstoffe	PBT
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-20...60 °C
ATEX Gerätekennzeichnung	II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc U
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IN511A