Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 20...140 AC / 10...140 DC V; 2-Leiter; 0,3 m PVC-Kabel; 0,3 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	20...140 V
Betriebsspannung DC	10...140 V
Spannungsart	AC/DC
Ausgangsfunktion	Öffner
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	0,3 m PVC-Kabel
Werkstoffe	PBT
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED rot
Umgebungstemperatur	-20...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IS0008