Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; M8 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	30 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M8 Steckverbindung
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PPSU
Anzeige	Schaltzustand: 4 x 90° LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IT5040