Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; 2 m PUR-Kabel; 2 m; PUR
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	27 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	2 m PUR-Kabel
Werkstoffe	Edelstahl; LCP
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	0...60 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IT5043