Induktiver Sensor; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 24...250 AC / 24...230 DC V; 3-Leiter; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung AC	24...250 V
Betriebsspannung DC	24...230 V
Spannungsart	AC/DC
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner;  (wählbar)
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	Anschlussklemmen: ...2,5 mm²
Werkstoffe	PA 6.6; Zinkdruckguss epoxidbeschichtet; aktive Fläche: PA 6.6; LED-Fenster: PA; Schrauben: Edelstahl 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb; Betrieb: 1 x LED grün
Umgebungstemperatur	-25...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IV0009