Induktiver Sensor; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; 20 m PVC-Kabel; 20 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	antivalent
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	20 m PVC-Kabel
Werkstoffe	PA 6.6; Zinkdruckguss epoxidbeschichtet; aktive Fläche: PA 6.6; LED-Fenster: PA; Schrauben: Edelstahl 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb; Betrieb: 1 x LED grün
Umgebungstemperatur	-25...100 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IV5059