Induktiver Sensor; Schaltabstand 40 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	antivalent
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	Anschlussklemmen: ...2,5 mm²
Werkstoffe	PA 6.6; Zinkdruckguss epoxidbeschichtet; aktive Fläche: PA 6.6; LED-Fenster: PA; Schrauben: Edelstahl 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb; Betrieb: 1 x LED grün
Umgebungstemperatur	-25...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IV5061