Induktiver Sensor; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; M8 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	40 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	M8 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4305 (Edelstahl / 303); LED-Fenster: PA; aktive Fläche: POM
Anzeige	Schaltzustand: 4 x 90° LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IY5036