Induktiver Sensor; Schaltabstand 1,5 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; 2 m PUR-Kabel; 2 m; PUR
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	25 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	2 m PUR-Kabel
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4305 (Edelstahl / 303); aktive Fläche: POM; LED-Ring: PA
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED-Ring gelb Kabelabgang transluzent leuchtend
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IY5066