Induktiver Sensor; Schaltabstand 1,5 mm nicht bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...30 DC V; 3-Leiter; PNP; M8 Steckverbindung
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Betriebsspannung DC	10...30 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	41 mm
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Anschluss	M8 Steckverbindung
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl; aktive Fläche: POM
Anzeige	Schaltzustand: 4 x 90° LED rot
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	IZ5046