Zylindersensor; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Betriebsspannung 10...36 DC V; 3-Leiter; PNP; 5 m PUR-Kabel; 5 m; PUR; Ganzmetallgehäuse; Hydraulikzylinder
Produktbezeichnung	Zylindersensor
Betriebsspannung DC	10...36 V
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Gehäuselänge	41 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	5 m PUR-Kabel
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: FKM; Stützring: PTFE
Anzeige	Schaltzustand: 1 x LED gelb
Umgebungstemperatur	-25...85 °C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	MFH214