Ringsensor; 2-Leiter; NAMUR; 0,15 m; 0,15 m
Produktbezeichnung	Ringsensor
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	NAMUR
Ausgangsfunktion	Öffner
Innendurchmesser	10 mm
Anschluss	0,15 m
Werkstoffe	PA 12-GF30
Umgebungstemperatur	-40...100 °C
ATEX Gerätekennzeichnung	II 1G Ex ia IIC T4 Ga,II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	N7R20A