Induktiver Sensor; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; 2-Leiter; NAMUR; 2 m PVC-Kabel; 2 m; PVC
Produktbezeichnung	Induktiver Sensor
Spannungsart	DC
Elektrische Ausführung	NAMUR
Ausgangsfunktion	Öffner
Gehäuselänge	30 mm
Einbauart	bündig einbaubar
Anschluss	2 m PVC-Kabel
Werkstoffe	Messing spezialbeschichtet; aktive Fläche: PBT
Umgebungstemperatur	-20...80 °C
ATEX Gerätekennzeichnung	II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C,II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C,II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C,II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C
Fabrikat	ifm electronic gmbh oder gleichwertig
Typ	NE5001